# Alternativa de riego eficiente

| **Elemento** | **Descripción** | **Cant.** | **Precio MNX** |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino nano |  | 1 | 680 |
| Sensor de humedad |  | 1 | 170 |
| Sensor temperatura |  | 1 | 140 |
| Sensores de nutrientes (NPK) y pH |  | 1 | 320 |
| Sensores de conductividad eléctrica (CE) y salinidad |  | 1 | 140 |
| Caja prototipo |  | 1 | 200 |
| Módulo Bluetooth |  | 1 | 280 |
| Módulo SMS |  | 1 | 500 |
| Módulo de carga para baterías (TP4056) |  | 1 | 170 |
| Batería recargable litio |  | 1 | 300 |
| Celda solar |  | 1 | 120 |
| **TOTAL** |  |  | **3020** |